Протокол приёмки антенно-фидерного тракта
Рабочий шаблон KADAMM · 25 октября 2026. Требования и результаты не назначены. Заполнить по согласованной программе испытаний.
1. Объект и программа
Объект / дата / номер протокола: ____________________
Обозначение линии, начальный и конечный порты: ____________________
Исполнительная схема, модели и длины участков: ____________________
Программа, источник требований и редакция документа: ____________________
Условия проверки, ограничения, порядок отключения: ____________________
2. Измерительная конфигурация
Прибор / серийный номер / сведения о метрологическом состоянии: ____________________
Измерительная перемычка, переходники, калибровочный комплект: ____________________
Метод и дата/время измерительной калибровки, плоскости отсчёта: ____________________
Диапазон частот, число точек, мощность, полоса измерения и прочие настройки: ____________________
Оконечное устройство / состояние остальных портов: ____________________
Для DTF: VF, модель потерь, окно, диапазон расстояний: ____________________
Для PIM: частоты и мощности несущих, продукт, единицы, схема: ____________________
3. Осмотр
☐ Состав и маркировка совпадают со схемой · результат / замечания: ____________________
☐ Крепления, разгрузка, радиусы изгиба и вводы проверены · результат / замечания: ____________________
☐ Соединения, состояние разъёмов и герметизация проверены · результат / замечания: ____________________
☐ Предусмотренные проектом заземление и грозозащита сверены · результат / замечания: ____________________
4. Результаты
	Проверка / конфигурация
	Полоса / порты
	Требование / источник
	Результат / ед.
	Правило решения / неопределённость
	Файл
	Заключение

	КСВН
	
	Не задано
	 / безразм.
	
	
	Не оценено

	Возвратные потери
	
	Не задано
	 / дБ
	
	
	Не оценено

	Потери передачи
	
	Не задано
	 / дБ
	
	
	Не оценено

	DTF
	
	Не задано
	 / м / формат прибора
	
	
	Не оценено

	Развязка
	
	Не задано
	 / дБ
	
	
	Не оценено

	PIM
	
	Не задано
	 / дБм или дБс — указать
	
	
	Не оценено


Не выполненные или неприменимые проверки отмечают с основанием. До задания критерия заключение о соответствии не формируют. Фактические параметры для каждого измерения дополняют в приложенной CSV-таблице.
5. Приложения и итог
Исходные файлы трасс / изображения / фотографии / схема: ____________________
Замечания, выполненные исправления и повторная проверка: ____________________
Правило принятия решения и итог относительно программы: ____________________
Ответственные подразделения / согласование: ____________________




